**Технические характеристики установки AJ11**

# **Параметры электропитания**

* Напряжение питания - 220 В ± 10%
* Частота - 50 ± 1 Гц
* Потребляемая мощность - 400 Вт
* Тип защиты от поражения электрическим током - прибор класса защиты I
* Степень защиты от поражения электрическим током - части типа BF

# **Упаковочные характеристики**

* Размеры упаковки (ДхШхВ): 1450 x 1100 x 1250 мм
* Вес брутто: 290 кг

# **Светодиодный стоматологический светильник LED#1**

* Интенсивность света - 7 000 - 48 000 lux
* Мощность лампы - 9W
* Цветовая температура - 5000k
* Размер светового пятна - 75x158 мм

# **Система аспирации**

* Слюноотсос - водный динамический насос (эжектор)
* Расход воды литров в минуту - не более 5
* Производительность всасывания при давлении в системе водоснабжения не менее 3 бар (кг/см²) - не менее 600 миллилитров воды в минуту
* Пылесос - воздушный динамический насос (эжектор)
* Расход воздуха литров в минуту - 40 – 45

# Требования к условиям окружающей среды при эксплуатации

* Температура - от +5С˚ до +40С˚
* Относительная влажность - 30÷80%
* Атмосферное давление - 86÷106 кПа