Технические характеристики установки Ajax AJ16

Параметры электропитания

* Напряжение питания - 220 В ± 10%
* Частота - 50 ± 1 Гц
* Потребляемая мощность - 800 Вт
* Тип защиты от поражения электрическим током - прибор класса защиты I
* Степень защиты от поражения электрическим током - тип B

Упаковочные характеристики

* Размеры упаковки (ДхШхВ): 1670 х 1100 х 1250 мм
* Вес брутто: 315 кг

Бестеневой стоматологический LED светильник с плавной регулировкой и съемными автоклавируемыми ручками

* Напряжение питания - 40В
* Расстояние действия ИК датчика переключателя - 30 мм
* Освещённость рабочего поля на расстоянии 700мм от защитного экрана светильника - 8000-25000 люкс
* Размеры рабочего поля на расстоянии 700мм от защитного экрана светильника - 60мм\*180мм
* Цветовая температура - 6000К˚

Система аспирации

* Слюноотсос - водный динамический насос (эжектор)
* Расход воды литров в минуту - не более 5
* Производительность всасывания при давлении в системе водоснабжения не менее 3 бар (кг/см²) - не менее 600 миллилитров воды в минуту
* Пылесос - воздушный динамический насос (эжектор)
* Расход воздуха литров в минуту - 40 – 45

Требования к условиям окружающей среды при эксплуатации

* Температура - от +5С˚ до +40С˚
* Относительная влажность - 30÷80%
* Атмосферное давление - 86÷106 кПа